附件1

采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目内容 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 完成时间要求 | 备注 |
| 1 | 实心砖墙 | 1.砖品种:标准砖2.墙厚:240mm3.墙体类型:围墙4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.55.每隔5m立1根砖柱，砖柱墙上要按要求加拉结筋 | 26.53 | m3 | 合同签订之日起15天内完成 | 以现场实际测量为准 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:围墙2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | 210 | m2 |
| 3 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网2.加固方式:钉挂 | 210 | m2 |
| 4 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面2.腻子种类:刮成品外墙腻子粉3.部位:外墙面 | 210 | m2 |
| 5 | 横道线 | 1.材料品种:热熔涂料2.形式:实线 | 36 | m2 |
| 合计 |  | 692.53 |  |  |  |